	武夷学院27＃、28＃学生公寓项目电梯采购

	名称
	基本参数
	数量
	基本功能

	DT-1梯（28#）
(客梯兼无障碍电梯、担架电梯)
	额定载重：1350kg
额定速度: 1.5m/s
停站数: 1-7F站
提升高度: 22.3m
首层层高: 2.8m
顶层高度: 3.25m
[bookmark: _GoBack]底坑深度: 1.6m
机房高度：（无机房电梯）
井道尺寸: 2600X2400宽X深（mm）
开门方式: 中分门
门洞尺寸: 1300X2200宽X高（mm）
轿厢内尺寸: 1800×1700宽×深(mm)
轿厢装饰: 轿厢侧壁：自然橡木饰钢板，后壁中板/后壁侧板：灰色喷漆钢板
轿顶（或吊顶）装饰: 发纹不锈钢材质
轿厢地板装饰: 雅士白人造石材
轿厢净高: 2500mm
开门型式（单、双开门）：单开门
开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开双扇）：中分双扇
开门方向（厅外看）及数量：中分7
开门尺寸：1000×2200宽×高（mm）
轿门装饰：发纹不锈钢
层门装饰（首层）：发纹不锈钢
层门装饰（其余层）：发纹不锈钢
门套型式及装饰（首层）：发纹不锈钢小门套
门套型式及装饰（其余层）：发纹不锈钢小门套
操纵箱：液晶外呼
召唤箱
楼层显示：1~7
基站：1F
选配功能：物联网
无障碍：无障碍功能
选配功能：轿厢监控
备注：DT-1梯集中排列电梯具备群控/并联功能
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	1.安全接触器触点检测保护；2.按钮控制；3.报警按钮；4.变频器多重保护；5.层楼位置信号的自动修正；6.超速保护；7.超载保护；8.磁角度自学习功能；9.到站钟；10.错相保护；11.层楼显示器；12.电梯自救运行；13.反向时自动消指令；14. 防捣乱功能（7层及以上）；15.防溜车保护；16.防门锁短接；17.防终端越程保护；18.故障历史记录；19.故障显示；20.故障重开门；21.关门按钮提前关门；22.换站停靠；23.火灾应急返回；24.集选控制；25.检修操作；26.井道层楼数据自学习；27.开门按钮开门；28.开锁区域外不能开门保护；29.楼层滚动显示；30.满载直驶；31.门受阻保护；32.内部通话装置/对讲系统；33.逆向运行保护；34.起动补偿；35.欠相保护；36.欠压保护；37.停电照明功能；38.误指令消除；39.闲时节电；40.消防信号反馈；41.永磁同步变频门机；42.运行超时保护；43.运行次数计数器；44.再平层/微动平层（提升高度>60米或提升高+顶层高＞70米）；45.驻停/退出运行；46.自动门；47.轿厢意外移动保护。

	DT-2梯（28#）
(客梯)
	额定载重：1050kg
额定速度: 1.5m/s
停站数: 1-7F站
提升高度: 22.3m
首层层高: 2.8m
顶层高度: 3.25m
底坑深度: 1.6m
机房高度：（无机房电梯）
井道尺寸: 2400X2200宽X深（mm）
开门方式: 中分门
门洞尺寸: 1100X2200宽X高（mm）
轿厢内尺寸: 1600×1500宽×深(mm)
轿厢装饰: 轿厢侧壁：自然橡木饰钢板，后壁中板/后壁侧板：灰色喷漆钢板
轿顶（或吊顶）装饰: 发纹不锈钢材质
轿厢地板装饰: 雅士白人造石材
轿厢净高: 2500mm
开门型式（单、双开门）：单开门
开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开双扇）：中分双扇
开门方向（厅外看）及数量：中分7
开门尺寸：900×2200宽×高（mm）
轿门装饰：发纹不锈钢
层门装饰（首层）：发纹不锈钢
层门装饰（其余层）：发纹不锈钢
门套型式及装饰（首层）：发纹不锈钢小门套
门套型式及装饰（其余层）：发纹不锈钢小门套
操纵箱：液晶外呼
召唤箱
楼层显示：1~7
基站：1F
选配功能：物联网
无障碍：无障碍功能
选配功能：轿厢监控
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	DT-3
梯（27#-a/b）
(客梯兼无障碍电梯、担架电梯)
	额定载重：1050kg
额定速度: 1.5m/s
停站数: 1-6F站
提升高度: 18m
首层层高: 3m
顶层高度: 3m
底坑深度: 1.6m
机房高度：（无机房电梯）
井道尺寸: 2200X2500宽X深（mm）
开门方式: 中分门
门洞尺寸: 1100X2200宽X高（mm）
轿厢内尺寸: 1600×1500宽×深(mm)
轿厢装饰: 轿厢侧壁：自然橡木饰钢板，后壁中板/后壁侧板：灰色喷漆钢板
轿顶（或吊顶）装饰: 发纹不锈钢材质
轿厢地板装饰: 雅士白人造石材
轿厢净高: 2500mm
开门型式（单、双开门）：单开门
开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开双扇）：中分双扇
开门方向（厅外看）及数量：中分6
开门尺寸：900×2200宽×高（mm）
轿门装饰：发纹不锈钢
层门装饰（首层）：发纹不锈钢
层门装饰（其余层）：发纹不锈钢
门套型式及装饰（首层）：发纹不锈钢小门套
门套型式及装饰（其余层）：发纹不锈钢小门套
操纵箱：液晶外呼
召唤箱
楼层显示：1~6
基站：1F
选配功能：物联网
无障碍：无障碍功能
选配功能：轿厢监控
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	DT-4
梯（27#-a/b）
(客梯)
	额定载重：1050kg
额定速度: 1.5m/s
停站数: 1-6F站
提升高度: 18m
首层层高: 3m
顶层高度: 3m
底坑深度: 1.6m
机房高度：（无机房电梯）
井道尺寸: 2200X2500宽X深（mm）
开门方式: 中分门
门洞尺寸: 1100X2200宽X高（mm）
轿厢内尺寸: 1600×1500宽×深(mm)
轿厢装饰: 轿厢侧壁：自然橡木饰钢板，后壁中板/后壁侧板：灰色喷漆钢板
轿顶（或吊顶）装饰: 发纹不锈钢材质
轿厢地板装饰: 雅士白人造石材
轿厢净高: 2500mm
开门型式（单、双开门）：单开门
开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开双扇）：中分双扇
开门方向（厅外看）及数量：中分6
开门尺寸：900×2200宽×高（mm）
轿门装饰：发纹不锈钢
层门装饰（首层）：发纹不锈钢
层门装饰（其余层）：发纹不锈钢
门套型式及装饰（首层）：发纹不锈钢小门套
门套型式及装饰（其余层）：发纹不锈钢小门套
操纵箱：液晶外呼
召唤箱
楼层显示：1~6
基站：1F
选配功能：物联网
无障碍：无障碍功能
选配功能：轿厢监控
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三、商务条件
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起 90日（不可抗力因素除外）。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	交货条件
	验收合格，交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照招标文件、供应商投标文件及合同要求以及国家有关的质量标准规定进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，工程全部施工完毕，经采购人验收合格后，待财政资金到达且成交人开具发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的85.00%
2、进度款，工程结算经有关审核部门审核批准后，待财政资金到位且成交人开具发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的12.00%
3、进度款，剩余3%作为工程质保金，满一年后且若发生质量缺陷问题已整改完成后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的3.00%

	7
	★
	履约保证金
	不缴纳
缴纳方式：无


其他商务要求：
售后服务要求
1、免费质保期：
 经验收合格之日起，质保期为两年，其中货物技术参数中有特别要求的，以技术参数为准。免费质保期内本设备所有部分因质量问题发生故障，中标供应商免费上门维修及更换同一档次的零部件。
2、免费质保期内，2小时以内响应，维修人员接到维修通知后在24小时内派人员上门维修；如不能维修，中标供应商应提供同一档次的设备给采购人代用。
3、免费质保期内中标供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。因采购人使用不当造成的损坏，中标供应商免费上门维修，采购人承担维修设备配件费用。
4、因物品的质量问题发生争议，由采购人认可的质检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。质保期内如物品非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
5、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

